**ČIPOVÝ VSTUPNÍ SYSTÉM**

* ČIP PŘILOŽTE PLOCHOU (NEZÁLEŽÍ KTEROU STRANOU) K ČERNÉ ČTECÍ ANTÉNĚ NAD KLIKOU Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ
* PO NAČTENÍ ČIPU ČTEČKA KRÁTCE JEDNOU PÍPNE A PO DOBU CCA 5sec SE AKTIVUJE VSTUPNÍ KLIKA (JE SLYŠET CVAKNUTÍ KONTAKTU). BĚHEM TÉTO DOBY JE MOŽNO VZÍT ZA KLIKU A OTEVŘÍT VSTUPNÍ DVEŘE.
* NAČTENÍ CIZÍHO ČIPU BEZ PŘÍSTUPOVÉHO PRÁVA JE SIGNALIZOVÁNO TROJÍM KRÁTKÝM PÍPNUTÍM (NEDOJDE K AKTIVACI VSTUPNÍ KLIKY)
* DVEŘE SE PO SAMOČINNÉM ZAVŘENÍ UZAMNKOU AUTOMATICKY
* DO KONCE KVĚTNA 2015 BUDE MOŽNÉ DVEŘE ZÁROVEŇ ODEMKNOUT STÁVAJÍCÍM KLÍČEM. POTÉ DOJDE K VÝMĚMĚ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK A VSTUP BUDE MOŽNÝ POUZE NA ČIP
* PŘÍPADNOU ZTRÁTU ČIPU PROSÍM NAHLASTE CO NEJDŘÍVE VÝBORU SVJ

**ARETACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ**

* VSTUPNÍ DVEŘE JE MOŽNÉ PONECHAT V OTEVŘENÉM STAVU DÍKY NOVĚ INSTALOVANÉMU ZAVÍRAČI GEZE S ARETAČNÍM RAMENEM.
* OTEVŘETE DVEŘE DO ÚHLU CCA 100° A PŘI NÁSLEDNÉM ZPĚTNÉM CHODU JE PŘIBRZDĚTE TAK, ABY SE ZASTAVILY V NASTAVENÉM BODĚ ARETACE.
* PRO UVOLNĚNÍ Z ARETOVANÉ POLOHY STAČÍ DVEŘE LEHCE POSTRČIT SMĚREM K JEJICH UZAVŘENÍ